*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление универсального крепления костылей**

**(модель №70003 (Вертикаль))**

**Комплектация:**

Универсальный кронштейн для крепления костылей – 1шт

Тактильная пиктограмма с применением системы Брайля – 1 шт

**ТЗ Универсальный кронштейн для крепления костылей :**

Материал изготовления сталь 3 мм

Тип крепления – 3 отверстия для саморезов

Габаритные размеры 113х95х40

Окраска – порошковая эмаль белого цвета

**ТЗ тактильная пиктограмма:**

1 Тип тактильного указателя для слабовидящего – тактильная пиктограмма

2 Тактильные указатели должны быть выполнены на основе: ПВХ 3 мм

3 Формула изготовления тактильного указателя :

Тактильный указатель, содержащий основу, на одной из поверхностей которой размещены выступы, выполненные из УФ отверждаемого материала, свойства которого заданы за счет размещения УФ отверждаемого материала на поверхности основы в неотвержденном состоянии. Отличающийся тем, что указанные выступы выполнены в виде набора последовательно расположенных друг на друге слоев, начиная с первого.

4 Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 0,8 мм.

5 Изготовить тактильный указатель в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

6 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

7 Каждый тактильный маркирован защитной голограммой компании производителя.

8Предоставить Сопроводительные документы:

 - Сертификат качества на тактильный указатель

 - Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

 - Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.