*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление световых маяков для маркировки дверных проемов**

Общие характеристики :

Технические данные:

Диаметр: 90

Высота: 31

Масса маяка, кг, не более: 0,07

Контрастное восприятия светового оповещения на фоне внешней засветки, Лк, не менее: 500

Угол обзора восприятия светового потока, ° : 180

Напряжение питания, В: от 10 до 15/от 187 до 242

Ток потребления, мА, не более: 60

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °C: от минус 30 до плюс 55

Относительная влажность воздуха, % до 93 при +40°С (без конденсации влаги)

Комплектация оборудования:

1. маяк световой - 2 штуки

2. винт 2-3х30.01.096 - 2 штуки

3. дюбель 5х25 - 2 штуки

4. контрастная тактильная табличка (лев/прав) - 2 шт

Маяк состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки.

Конструкция светового маяка обеспечивает возможность крепления его на стене помещения на контрастные тактильные таблички с нанесенной на них информацией с применением системы Брайля.

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И.Черепнов