*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление тактильных указателей (тактильная мнемосхема)**

1 Тип тактильного указателя для МГН – тактильная мнемосхема с применением системы Брайля

2 Размер \*\*\*\*х\*\*\*\* мм

3 Тактильные указатели должны быть выполнены на основе: ПВХ 3мм (или указать иной)

4 Тактильная поверхность представляет собой рельеф состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8. (Важный параметр, отличающий тактильную продукцию Тифлоцентра от подделок, одобрено слепыми специалистами)

5 Изготовить тактильный указатель в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

6 С обратной стороны тактильного указателя имеются крепление их 2х сторонней колеющей ленты 3М.

7 Тактильный указатель имеет 2х слойное защитное покрытие.

8 Каждый тактильный маркирован защитной голограммой компании производителя.

9Предоставить Сопроводительные документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И. Черепнов

МП