**Техническое задание**

Арт. **10587-1**

**Наименование объекта закупки**

Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями

**Цель закупки**

Размещение в санузлах малой и средней проходимости.

**Описание объекта закупки**

Изделие изготовлено из ударопрочного ABS пластика с полупрозрачной крышкой для возможности контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Оснащен сенсорным датчиком для удобства пользования людям с ограничениями по зрению.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения эстетического вида изделие изготавливается из ABS пластика белого цвета, верхняя часть которого из полупрозрачного пластика для удобства контролирования количества жидкого мыла. Для удобства пользования посетителям и людям с ограничениями по здоровью, дозатор оснащен сенсорным датчиком подачи мыла, зона срабатывания датчика должна быть не менее 5 см и не более 10 см. С учетом малой и средней проходимости людей изделие должно быть объемом не менее 500 мл. Питание дозатора от батареек типа АА в количестве не менее 4х штук. |
| Требования к материалам | Для обеспечения длительного срока эксплуатации сенсорный дозатор изготовлен из ударопрочного ABS пластика белого цвета. В верхней части располагается крышка из полупрозрачного затемненного пластика, что обеспечивает возможность регулировать уровень жидкого мыла в изделии. |
| Требования к геометрическим размерам | Для установки в санузлах с малой и средней проходимостью габаритные размеры изделия должны быть не менее 210 мм по ширине, 140 мм в высоту и не менее 105 мм в глубину. |
| Монтаж сенсорного дозатора | В целях надежного крепления, монтаж производится при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделие должно быть новым и выполнено с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Сенсорный дозатор – 1 шт

Паспорт изделия - 1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 1 года

**Особые условия**

---