*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**Тактильная накладка на ступень НС42-АL+P**

Тактильная накладка на ступень для ориентирования незрячих людей (определение первой и последней ступени марша).

Технические характеристики:

материал изготовления: резина+алюминевый профиль
размер сечения: 42х16 мм
назначение: для улицы или помещения
способ крепления: дюбель или самоклеющий скотч
намотка: хлысты 1/2,3 метра
цвет: желтый

Гарантирую разработку системы тактильных указателей строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И.Черепнов

 МП