*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**На поставку электронного табло для МГН**

Общие характеристики :

Номер модели: \*\*\*\*\*\*\*

Габаритный размер: 400 мм х100 мм х 2000мм. (уточнить габаритный размер)

Разрешение экрана: 32\*192 ( чем выше разрешение экрана тем выше качество отображения информации)

Количество знаков при остановке: от 10

Тип светодиода: светодиод 3,5 Кд. (3500 яркость для помещения, 7000 яркость для улицы)

Состав пикселя: 1 светодиод желтого свечения.

Корпус и задняя крышка – композитный алюминий тощина 4 мм (влияет на прочность конструкции)

Высота информационного поля – 320 мм (устанавливать кратно 160 мм)

Тип пикселя – светодиод диаметром 5 мм

Шаг пикселя: 10 мм (чем меньше значение тем ближе пиксели на табло и тем качественнее отображение информации)

Условия эксплуатации: -30град. 50 град. (важно)

Расстояние видимости: 50 м.

Ввод информации в табло – USB порт, программа управление поставляется в комплекте.

Объем памяти: 256 Мб.

Гарантийное обслуживание: 12 мес.

Потребление электроэнергии: 0,24 Квт\*час.

Напряжение питания – 220В

Крепежные элементы окрашены в цвет корпуса порошковой краской (при монтаже визуально незаметен и эстетично смотрится)

Комплектация оборудования:

1. Табло информационное

2. Комплект креплений

3. Паспорт изделия

4. Заглушка порта USB

Дополнительные требования:

Табло поставляется с предварительно уже загруженной информацией, полностью готовый к работе.

Изготовителем заказчику предоставляется готовое программное обеспечение для загрузки светового маяка. (ПО размещено на сайте завода-производителя)