*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление тактильных указателей (тактильная наклейка)**

1 Тип тактильного указателя для слабовидящего – тактильная наклейка

2 Тактильные указатели должны быть выполнены на основе: ПВХ пленка 80 мк

3 Тактильная поверхность представляет собой рельеф состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8. (Важный параметр, отличающий тактильную продукцию Тифлоцентра от подделок, одобрено слепыми специалистами)

4 Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 0,8 мм.

5 Изготовить тактильный указатель в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

6 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

7 Каждый тактильный маркирован защитной голограммой компании производителя.

8Предоставить Сопроводительные документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И. Черепнов

МП