*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление тактильных табличек для слабовидящих с плоско-выпуклыми буквами (тактильных указателей)**

1 Тип тактильного указателя для слабовидящего – тактильная табличка с плоско выпуклыми буквами

2 Тактильные указатели должны быть выполнены на основе: пластик 4 мм

3 Формула изготовления тактильного указателя :

Тактильная табличка изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановые покрытие. Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Все тактильные элементы и символы на тактильной табличке приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества и имеют скошенный край 30гр. Тактильные элементы не имеют технологических разрывов и разрезов, рамки по периметру таблички изготовлены монолитным способом и не имеют технологических стыков (Важный параметр, отличающий тактильную продукцию Тифлоцентра от подделок, одобрено слепыми специалистами)

5 Изготовить тактильный указатель в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

6 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

7 Каждый тактильный маркирован защитной голограммой компании производителя.

8Предоставить Сопроводительные документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И. Черепнов

МП