*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

На поставку звукового маяка «VERTICAL-2/2/IR»

Общие характеристики :

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:  
- поворотный инфракрасный датчик движения  
- датчик движения поворачивается на 120°  
- поддержка Mp3-формата файлов  
- поддержка карт памяти формата Micro SD  
- внутренняя память 16MB  
- регулировка уровня громкости  
- встроенный усилитель (2 Вт)  
- встроенный аккумулятор (200 мА\*ч)

Принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.  
Угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов  
Дальность обнаружения - до 5 метров  
Напряжение питания 5 вольт  
Выходная мощность 2 Вт  
Габаритные размеры: 122х85х40 мм

Срок службы, не менее, часов 100000

Гарантия 1 года

Комплектация оборудования:

1. Звуковой маяк

2. Комплект крепления

3. Паспорт изделия

4. Инструкция по эксплуатации.