*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

На поставку звукового маяка «VERTICAL-3/0,5/IR»

Общие характеристики :

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- компактный размер
- поддержка Mp3-файлов
- два уровня громкости
- дальность действия датчика движения - до 4 метров
- объем внутренней памяти 16MBit (максимальный объем - 64MBit)
- два режима работы
- поддержка карт памяти формата Micro SD
- возможность использовать различные источники питания:
внешний источник, подключаемый через порт мини-USB, или 3шт щелочные батареи типа ААА

Принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.
Угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов
Дальность обнаружения - до 4 метров
Напряжение питания 5 вольт
Выходная мощность 0,5 Вт
Габаритные размеры: 60х90х26 мм

Комплектация оборудования:

1. Звуковой маяк

2. Комплект крепления

3. Паспорт изделия

4. Инструкция по эксплуатации.