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ЗВУКОВЫЕ ТАБЛИЧКИ
Табличка тактильно-звуковая комплексная, монохром, 150x300x32 мм
Арт. 10663-4-PLS
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                                     Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие, слабослышащие и глухие.
Обоснования применения: СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018
Тип тактильного указателя: комбинированный, сочетающий тактильные, акустические и визуальные элементы.
Применение: улица, помещение.
Назначение: навигация, ориентация в пространстве и информирование тотально слепых, слабовидящих, слабослышащих и глухих людей.
Описание: Тактильно-звуковой указатель представляет собой сборное изделие из полистирола, на котором имеется информационная зона для описания тактильной информации с применением системы Брайля с учётом её восприятия незрячими людьми. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом, а также оснащен интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, 
который активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. В виду установки тактильного указателя в местах общественного пользования кнопка должна быть выполнена в антивандальном исполнении.
Материал изготовления: полистирол
Габаритный размер (ВхШхГ): 150х300х32 мм
Цвет: корпус - жёлтый, шрифт – чёрный.
Вес: 0,445 кг
Монтаж: осуществляется на вертикальную поверхность (стену) через две скрытые проушины (∅8 мм) с помощью дюбель-гвоздей или саморезов, обеспечивающих надёжную фиксацию без видимых элементов крепления.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».
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