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ПАНДУС «КОНСТРУКТОР»

Поручни из нержавеющей стали для переходной секции (комплект)

АРТ. 50078-57-AISI
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Целевая группа: МГН
Обоснования применения: СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022
Применение: Оборудование объектов в целях доступности для маломобильных групп населения.
Описание: опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальной стойки (1) и двухуровневых поручней (2). Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор».
Материал изготовления: труба круглая AISI 304 38х1,5 мм
Размер: высота 945 мм, ширина 1920 мм, глубина 110 мм, D = 38 мм
Цвет: зеркальный
Вес: 13.76 кг
Монтаж: для бетонного основания используйте рамный анкер (шуруп) М6х60 мм с диаметром сверления 6 мм. Для пустотелых или слабых основания – химический анкер с резьбовой шпилькой М6.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


