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ПИКТОГРАММЫ С ПОКРЫТИЕМ. С НАКЛОННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ ЗОНОЙ

Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля на специальной наклонной площадке 
«Доступность объекта для инвалидов по зрению»

Арт. 902-0-NGB-B3-ZH
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                        Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 56832-2020, ГОСТ 52131-2019
Тип тактильно указателя: комплексная тактильная табличка с применением системы Брайля и рельефного графического изображения.
Применение: помещение.
Назначение: для информационного обеспечения слабовидаящих и тотально слепых посетителей о доступности объекта для их самостоятельного посещения, в рамках программы «Доступная Среда».
Описание: Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля на специальной наклонной площадке на основе полистирола представляет собой сборное изделие, на котором информация представлена в виде пиктограммы, а также имеется выступ под информационную зону для описания информации с применением системы Брайля, с учётом её восприятия незрячими людьми.
Конструктивно изделие состоит из трех элементов: корпуса с наклонной поверхностью в нижней части, выполненной под углом 1500; тактильной пиктограммы со стилизованным изображением «Доступность объекта для инвалидов по зрению» и тактильной таблички со шрифтом Брайля. 
Для возможности скрытого монтажа, в центральной части корпуса выполнено 2 отверстия.                                                       
Материал изготовления: корпус, пиктограмма и табличка выполнены из полистирола. Тактильная табличка имеет защитное полиуретановое покрытие.
Цветовое исполнение: фон – жёлтый; изображение и тактильные элементы – чёрные.
Габаритные размеры (ВхШхГ): корпус – 240x180x30 мм; тактильная пиктограмма – 150х150х4 мм; тактильная табличка – 34х148х2 мм.
Вес: 0,1 кг                                                                                    
Монтаж: корпус изделия крепится к поверхности через отверстия посредством метизов; пиктограмма и табличка на двухсторонний скотч.
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	1 – Корпус

2 – Тактильная пиктограмма 
3 - Тактильная табличка со шрифтом Брайля


Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


