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ТРОТУАРНОЕ МОДУЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ПОРУЧНЕМ
 Секция начальная, правая с поручнем
Арт. 51989-1-R
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Целевая группа: опорники, колясочники, слепые.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-2022.
Описание: Изделие представляет собой элемент мобильного тротуарного ограждения. Является цельносварной конструкцией, выполненной из высококачественной конструкционной стали, с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Секция оборудована двухуровневым поручнем с завязанным в круговую окончанием, выполнен в наклонном исполнении, что обеспечит комфортные и безопасные условия для передвижения как людей с нарушением зрения, так и для людей с нарушением ОДА.
Тип: штатное устройство для реабилитации.
Применение: помещение и улица.
Назначение: для безопасности путей движения МГН (слабовидящих и маломобильных групп) путем защиты от зон риска, предоставления опоры и тактильной идентификации маршрута в помещениях и на улице.
Габаритный размер (ВхШхГ): 1559х2130х161 мм
Материал изготовления: сталь марки Ст3, с порошковой покраской.
Цвет: жёлтый.

Монтаж: Сборка элементов осуществляется посредством винтового соединения. Монтаж тротуарного ограждения осуществляется посредством бетонирования.
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Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


