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ТАКТИЛЬНО-КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Накладка на ступень противоскользящая, в антивандальном алюм профиле 
шириной 92 мм, с двумя резиновыми вставками шириной 29 мм, желтая

Арт. 10190-YY

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 59.13330.2020.
Антивандальная контрастная лента для маркировки плоскостей ступеней предназначена для обозначения безопасного пути движения инвалидов по зрению.

Тип тактильного указателя: направляющая полоса.

Применение: помещение со средней и высокой проходимостью.
Назначение: для обеспечения информирования при движении, как для тотально слепого человека, так и для слабовидящего человека. 

Материал изготовления: поливинилхлорид, алюминиевая оправа.
Размер: ширина 92мм, высота 4,5мм.

Цвет: желтый.

Упаковка: хлыст 900 мм; 1000 мм; 1300 мм; 2000 мм; 3000 мм.
Монтаж: шурупы / клей FIXVERT-S
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


