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СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ»

Антивандальная кнопка вызова с сенсорной зоной активации из нержавеющей стали AISI 304
Арт. 10280
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Целевая группа: для всех категорий МГН

Обоснования применения: СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51671-2020. 
Тип: Система вызова помощи.
Применение: Улица/помещение.
Назначение: Изделие предназначено для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ», с питанием от 3-х батарей типа ААА. Установка как снаружи, так и внутри помещения.
Описание: Устройство обеспечивает дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на частоте 433 МГц на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. 
Активация сигнала происходит за счет нажатия сенсорной кнопки. При активации вызова происходит визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки. 

На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ».   
Технические характеристики: 
Питание и электрические характеристики:

· Питание: 3 элемента ААА 1,5 В
· Напряжение питания: 4,5 В
· Максимальная потребляемая мощность: 1 Вт
· Максимальный ток потребления: 220 мА
· Потребляемая мощность и ток в режиме ожидания: 0 Вт, 0 мА
Функциональные характеристики

· Активация: сенсорная кнопка
· Визуальное подтверждение активации: подсветка (цвет свечения – синий)
· Радиочастотные характеристики

· Радиус действия радиосигнала на открытой местности: до 60 м
· Радиус действия радиосигнала внутри помещений: до 30 м
· Частота радиосигнала: 433 мГц
Конструкционные характеристики

· Материал корпуса: AISI 304
· Степень защиты: IP 44
Температурные режимы

· Температурный диапазон эксплуатации: от - 25°С до + 40°С

· Диапазон температур для транспортировки: от - 40°C до + 50°С

Габаритный размер (ВхШхГ): 180х110х27 мм
Вес: 0,6 кг
Монтаж: Установка на вертикальной поверхности посредством скрытых креплений в количестве 4-х шт. Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru   


