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СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ЧС ДЛЯ МГН.
СУРДОЦЕНТР
Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» ЦВЗУ 1-16х96

Арт. 10353
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Целевая группа: для всех категорий МГН
Обоснования применения: СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 51671-2020
Применение: помещение
Назначение: для обеспечения информирования все категорий МГН. 
Описание: Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из корпуса с интегрированным в него матричным светодиодным табло и мощной акустической системой.  Для переключения отображаемой визуальной информации на табло информацию необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Акустическая информация записывается в соответствующие ячейки памяти в пульте управления и синхронно транслируется на все табло одновременно. На одной из стенок корпуса ВАТ расположена панель управления максимальной громкостью звука на этом устройстве, причем общий уровень звука можно регулировать на пульте управления. Разъем для загрузки визуальной информации расположен с торца корпуса ВАТ. В результате работы системы люди с ограничениями по слуху получают информацию, читая сообщения на экране ВАТ, а незрячие в свою очередь слышат голосовое дублирование информации на экранах. 
Технические характеристики:

· Питание и электрические характеристики

Напряжение питания: AC 220В +/-10%, 50-60Гц

Максимальная потребляемая мощность 130 Вт

Класс электрозащиты: I

· Функциональные характеристики

Количество основных каналов управления: 28

Тип внешнего управления: сигналы с Пульта управления системы «Сурдоцентр»

Регулировка уровня громкости: есть

Тумблер общего включения: есть

· Характеристики визуальной части

Тип контроллера: HD

Разрешение табло: 16 х 96

Шаг пикселей: 10 мм

Цвет свечения: Разноцветный

Угол обзора: 160°

Тип загрузки: USB флеш-накопитель

· Звуковые характеристики

Кол-во каналов: 1

Номинальная мощность: 5 Вт

Максимальная мощность: 10 Вт

Импеданс динамической головки: 4 Ом

Уровень чувствительности: 90 дБ

Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 125-10000 Гц

· Формат и флэш-карта хранения файлов

Тип загрузки визуальных программ: USB

Метод хранения звуковой информации: карта памяти

Формат флэш-карты: SD, SDHC

Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт

Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV

· Конструкционные характеристики

Материал корпуса: Ст3 с порошковой покраской

Цвет корпуса: черный

Размер устройства (ВхШхГ): 260х1280х81 мм

Вес: 14 кг

Класс защиты: Ip43

· Температурные режимы

Температурный диапазон эксплуатации: от -25°С до +40°С

Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +55°С

Монтаж:    
· Просверлите в стене четыре отверстия;

· Забейте в отверстия дюбеля;

· Вкрутите в дюбеля саморезы;

· После этого повесте бегущую строку проушинами на саморезы.
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Комплектация: 
· Визуально-акустическое табло – 1 шт.;

· Паспорт изделия – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


