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ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ТАКТИЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Трафарет для установки индикаторов Р30х300 через приклеивание, 200x800x3мм

Арт. 10087-62
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Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие

Обоснования применения: СП 136.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018
Тип индикатора: полоса D=32 мм
Применение: улица, помещение

Назначение: для монтажа тактильных индикаторов типа полоса D=32 мм
Материал изготовления: композитный алюминий 3 мм
Габаритный размер (ВхШхГ): 200х800х3 мм
Тип зоны: полоса, прямое расположение
Монтаж: способ крепления индикаторов – через приклеивание.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


