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ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ТАКТИЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Трафарет для установки индикаторов алюминиевых Конус 35мм посредством сверления в линейном порядке
Арт. 10087-107AL
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Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие

Обоснования применения: СП 136.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018
Тип индикатора: конус Ø 35 мм
Применение: улица, помещение

Назначение: для монтажа тактильных индикаторов типа конус Ø 35 мм
Материал изготовления: композитный алюминий, 3 мм
Габаритный размер (ВхШхГ): 480х480х3 мм
Тип зоны: линейное расположение
Монтаж: способ крепления индикаторов – через сверление.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


