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СКАМЬИ ДЛЯ МГН «ЭКОНОМ»

Скамья для инвалидов опорная, разборная
Арт. 52047
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Целевая группа: для всех категорий МГН.
Обоснования применения: СП 59 13330 2020; ГОСТ Р 59812-2021.
Применение: помещения/ улица.
Описание: Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида-опорника. Изделие предназначено для использования на территории и в помещениях с

большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. 
Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. В правой части сидения расположена инкрустированная тактильная антивандальная табличка с применением системы Брайля и тактильным указателем доступности скамьи.
Материалы изготовления: 
· Каркас: листовая сталь марки Ст08пс 2/3 мм;
· Настил: шлифованная доска I категории, 2-х слойное покрытие лаком;

· Тактильная табличка: АБС пластик, ламинирование.
Габаритный размер (ВхШхГ): 805х1200х320 мм
Вес: 18,00 кг 
Монтаж: Закрепление изделия на подготовленную твёрдую поверхность к опорным пластинам в кол-ве 3-х штук на анкерные болты в количестве 12 шт. В каждой пластине имеются отверстия для анкерных болтов в количестве 4-х шт.
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Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


