[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ МГН

 Перила с двумя ригелями, нержавеющая сталь AISI 304, D38 мм, индивидуальные
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                                    Целевая группа: опорники, колясочники, слепые.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-2022.
Описание: изделие представляет собой двухуровневый односторонний поручень с двумя ригелями, закрепленный на вертикальных опорных стойках. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Двухуровневое исполнение поручня с дополнительными ригелями делает его доступным как для взрослого человека, так и для ребёнка. Ригели обеспечивают дополнительную ориентацию и опору для людей любого возраста и роста при подъёме по лестнице.
Поручень изготавливается по индивидуальным размерам.
Тип: штатное устройство для реабилитации.
Применение: помещение.
Назначение: для обеспечения доступности помещения.
Материал изготовления: труба D38 нержавеющая сталь AISI 304.

Размер: индивидуальный: высота не менее 500 мм и не более 2000 мм, ширина не менее 500 мм и не более 100000 мм.
Цвет: зеркальный.

Монтаж: анкера.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».
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