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СИДЕНЬЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ  
Сиденье откидное, для душа, с ножкой, из нержавеющей стали, диаметр 38 мм

Арт. 80057-2
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Целевая группа: слепые, колясочники, опорники.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-2022.
Назначение: для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью.
Описание: изделие представляет собой цельносварное сидение из нержавеющей стали, оборудованное в нижней части опорой к полу, обеспечивающей прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам. Откидная конструкция позволяет сложить сиденье в случае ненадобности, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Регулировка высоты сиденья осуществляется посредством вкручивания/выкручивания ножки.
Максимально допустимая нагрузка на сиденье до 250 кг.
Материал изготовления: труба D38, нерж. сталь (AISI 304)
Габаритные размеры:
· Общий размер (ВхШхГ): 457х500х521 мм;

· Регулируемая высота: минимальная (с вкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки сидения – 457 мм; минимальная (с вкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки кронштейна – 483 мм; максимальная (с выкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки сидения – 537 мм;, максимальная (с выкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки кронштейна – 563 мм.
Цветовое исполнение: серебристое
Монтаж: производится на подготовленную ровную вертикальную поверхность с использованием анкерных болтом М6х60, устанавливаемых через монтажные отверстия ∅ 6,6 мм в двух фланцах (по 4 отверстия в каждом фланце).
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».
Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru


