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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
План эвакуации на светонакопительной основе (не тактильный), индивидуальный
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Целевая группа: все категории граждан.
Обоснования применения: ГОСТ 34428-2018.
Применение: улица и помещение.
                 
Описание: Изделие представляет собой индивидуальный план эвакуации, выполненный на светонакопительной (фотолюминесцентной) основе. Изделие не является тактильным и предназначено исключительно для визуального восприятия. ФЭС является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.
Информационное содержание: обозначение путей и эвакуационных выходов, по которым в случае пожара обеспечивается самостоятельный выход людей из помещений. Обозначение мест расположения противопожарного оборудования и средств оповещения. Напоминание о первоочередных действиях, которые нужно предпринять при обнаружении очага возгорания. Проведение систематического инструктажа и обучения всего персонала, находящегося в здании, правилам поведения при пожаре. Проведение аварийно-спасательных работ во время ЧС.
Материал изготовления: ПВХ 3 мм
· Требования к цветовому решению: изделие изготовляется в цветном исполнении:

· фон — в дневном исполнении бледно-жёлтый;

· при самосвечении — жёлто-зелёный;

· цвет знаков безопасности — красный;

· цвет эвакуационных путей движения — зелёный.

Графическое изображение и окраска элементов не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.
Габаритный размер: 
· высота: от 400 до 1180 мм (в зависимости от предпочтений заказчика);

· ширина: от 600 до 1600 мм (в зависимости от предпочтений заказчика);
Монтаж: осуществляется на вертикальную поверхность (стену) посредством двустороннего скотча, обеспечивающего надёжную фиксацию и простоту установки без применения дополнительного крепежа и инструмента.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


