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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПАЦИЕНТА «МЕДОРИЕНТИР»
Световое табло вызова пациента «НЕ ВХОДИТЬ»
Арт. 52289-1
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Целевая группа: для МГН
Назначение: для визуального информирования МГН
Применение: помещения
Описание: Изделие представляет собой систему оповещения, состоящую из блока активации и визуально-информационного табло с заданной неизменной информацией «НЕ ВХОДИТЬ». Система предназначена для оборудования кабинетов с целью управления очередью. Работа системы осуществляется от сети 220 В.

Блок активации оснащён выключателем, обеспечивающим возможность включения/отключения питания обоих устройств. Активация подсветки информационного поля «НЕ ВХОДИТЬ» осуществляется посредством пульта управления, входящего в комплект изделия. При поступлении сигнала с пульта (кнопка «А») включается подсветка красного свечения; при поступлении сигнала об отключении (кнопка «В») подсветка отключается. Для информирования об активации подсветки цвет подсветки дублируется в специальном окошке на блоке активации. Свечение информации красным означает запрет для входа в кабинет, отсутствие свечения означает разрешение для входа в кабинет.

Технические характеристики: 

Визуально-информационное табло:

· Материалы изготовления: информационное поле – литое оргстекло; крепление – алюминиевый профиль

· Габаритный размер (ВхШхГ): 150х308х13 мм

· Питание: DC 12B
· Потребляемая мощность: не более 8 Вт

· Тип источника свечения: светодиодная лента

· Цвет свечения: красный
· Тип коммутационного разъёма: GX12M-5
Блок активации с пультом управления:
· Материал изготовления: сталь

· Габаритный размер (ВхШхГ): 45х150х130 мм

· Количество выходных каналов: 1

· Напряжение питания блока управления: AC 110-240 B

· Максимальный потребляемый ток: 0,1 А

· Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт

· Тип источника свечения: светодиодная лента

· Цвет свечения: красный

· Тип выходного разъёма: GX12M-5

· Дистанционное управление: пульт ДУ

· Радиочастота дистанционного управления: 315 МГц

· Радиус действия пульта: до 100 м прямой видимости

· Напряжение питания пульта: DC 12B

· Источник питания пульта: 1 батарейка типоразмера А23
Монтаж: Визуально-информационное табло монтируется перед входом в кабинет. Блок активации устанавливается внутри кабинета: может устанавливаться на горизонтальную поверхность или крепиться на вертикальную поверхность через проушины в задней части корпуса. Соединение устройств между собой осуществляется посредством кабеля марки ПВС 3×0,5 длиной 5 м.
Комплектация: 
· Визуально-информационное табло – 1 шт.;

· Блок активации – 1 шт.;

· Соединительный кабель ПВС 3х0,5  – 5 м;

· Выключатель дистанционный на радиочастоте одноканальный (пульт) – 1 шт.;

· Паспорт изделия – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


