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ТАКТИЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Сенсорный информационный «Tactile-VERT-1(43)D», горизонтальный, 
с тактильным управлением, с ИБП
Арт. 50561-T
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Целевая группа: для всех категорий МГН.
Применение: помещение. 
Назначение: для оборудования объектов в целях информационного обеспечения
                 всех категорий МГН.
Описание: Информационный терминал представляет собой изделие содержащий корпус, сенсорный экран с фронтальной поверхностью, выполненной с возможностью пропускания светового потока, формирующего изображение, который является источником визуальной информации. Каналы передачи данных, а также блок управления (мини ПК) и блок питания, источника визуальной информации размещены внутри металлического корпуса.  Сенсорный экран снабжён управляющими и информационными зонами. 

Для возможности управления устройством тотально незрячими людьми, корпус экрана и сенсорный экран оборудованы тактильными наклейками, информация на которых выполнена с использованием системы Брайля, а также с нанесением тактильных изображений.  

Корпус устройства выполнен из высококачественной конструкционной стали, с порошковой покраской.  В основании корпуса расположена массивная пластина из стали, обеспечивающая устойчивость информационного терминала при случайном столкновении с ним инвалида. С обратной стороны корпуса имеется панель управления устройством.  

Для обеспечения защиты от основных неполадок с электропитанием, информационный терминал оборудован источником бесперебойного питания (ИБП). 

Данный терминал поставляется с базовым ПО.
Технические характеристики:
· Питание: AC 180-240V 50-60 Гц

· Максимальная потребляемая мощность: 200 Вт

· Потребляемая мощность в режиме ожидания: 80 Вт

· Максимальный потребляемый ток: 1,5 А
· Кол-во каналов: 2

· Номинальная мощность каждого канала: 3 Вт

· Максимальная мощность каждого канала: 5 Вт

· Импеданс каждой динамической головки: 8 Ом

· Уровень чувствительности: 83 дБ

· Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 160 – 12500 Гц
· Диагональ экрана (дюйм): не менее 43"

· Диагональ экрана: 108 см

· Разрешение экрана: не менее 1920x1080

· Тип подсветки экрана: Direct LED

· Инфракрасная сенсорная панель: наличие

· Защитное стекло сенсорной панели: наличие

· Размер сенсорного экрана: не менее 940х530 мм

· Формат экрана: 16:9

· Частота обновления экрана: 60Гц
· Операционная система: Windows 10/11

· Емкость жесткого диска: ≥ 256 ГБ

· Размер оперативной памяти: ≥ 8 ГБ

· Тип видеокарты: Интегрированная карта

· Основная частота процессора: 2,1–3,7 ГГц

· Модель процессора: AMD Ryzen 5 3550H
· Полная выходная мощность: 650 ВА

· Эффективная выходная мощность: 360 Вт

· Мин. входное напряжение: 162 В

· Макс. входное напряжение: 285 В

· Мин. входная частота: 65 Гц

· Стабильность выходного напряжения: ± 10 %

· Мин. выходная частота: 49 Гц

· Макс. выходная частота: 61 Гц

· Тип формы напряжения: модифицированная синусоида

· Время работы: не менее 6 мин (300 Вт)

· Время переключения на батарею: 10 мс

· Вид защиты: защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
· Материал корпуса: сталь Ст08пс 1,5 мм

· Материал основания: сталь Ст3 5 мм

· Покрытие: порошково-полимерная покраска

· Цвет: белый/ черный

· Габаритные размеры (ВхШхГ): 1330х1100х425 мм

· Размер основания (ВхШхГ): 10х600х420 мм

· Количество разъемов 3.5 jack – нет

· Количество разъемов rj-45 – 1 шт.

· Количество USB- разъемов – 2 шт.

· Наличие беспроводного Wi-Fi адаптера – нет

· Тактильная панель управления – есть

· Индукционная система - нет

· Наличие пульта дистанционного управления - есть

· Степень защиты: IP  43

· Вес: 90 кг
· Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С

· Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -30°C до +50°С
Монтаж: не требуется. Установка на ровную горизонтальную поверхность.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


