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ОТКИДНЫЕ ПАНДУСЫ

Пандус откидной, на стойках, с противоскользящим покрытием, 
из стали толщиной 2 мм
Арт. 10125-5-1-ST
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Целевая группа: для МГН.
Назначение: для передвижения инвалидов на кресло-колясках.
Обоснования применения: СП 59.13330.2020; ГОСТ 34682.1-2020.
Описание: Данная конструкция представляет из себя два стальных профиля, соединённые между собой двумя поперечными направляющими, закрепленными на стойках. Каждый профиль имеет с двух сторон окончания типа съезд/заезд. Пандус раскладывается на лестничный пролёт и опирается на каждую ступень лестницы, крепится к лестничному маршу по средством стоек, при складывании блокируется шпингалетами.  Стойки обеспечивают осуществление монтажа пандуса без использования стены. Складной механизм и по две ручке на каждой рампе обеспечивают комфортные условия для складывания/раскладывания пандуса. 
Материал изготовления: листовая сталь (Ст08пс 2 и 3 мм, Ст 2 мм, Ст3пс 3 мм).
Габаритные размеры:
· Размер с учётом стоек (ВхШхГ): 619х928х2056 мм;
· Размер без учёта стоек (ВхШхГ): 52х705х2056 мм;

· Ширина одной рампы: 200 мм;

· Высота бортиков: 52 мм;

· Расстояние между крайними точками рамп: 705 мм;

· Ширина зоны прохода между рампами: 305 мм;

· Размер стойки (ВхШхГ): 601х100х100 мм;

· Размер шпингалета (ВхШхГ): 184х95х47 мм.
Вес: 27,00 кг 
Монтаж: отметьте разметку для отверстий крепления, просверлите отверстия перфоратором и установите пандус на ступени, вставив анкеры в отверстия и аккуратно забейте их молотком. 
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Комплектация: 

Пандус откидной – 1 шт.;
Стойка – 2 шт.;

Кронштейн шпингалета – 4 шт.;

Шпингалет для пандуса – 2 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


