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СЕНСОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Терминал сенсорный информационный «INFO-VERT-3(43)D», горизонтальный, с индукционной системой, с ИБП, черного цвета
Арт. 50586-i
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Целевая группа: для всех категорий МГН.
Тип крепления: напольное.
Применение: помещение. 
Описание: Информационный терминал представляет собой изделие содержащий корпус, сенсорный экран с фронтальной поверхностью, выполненной с возможностью пропускания светового потока, формирующего изображение, который является источником визуальной информации. Каналы передачи данных, а также блок управления (мини ПК) и блок питания, источника визуальной информации размещены внутри металлического корпуса.  Интерфейс сенсорного экрана разделен на управляющие и информационные зоны с поддержкой управления жестами (Multi-Touch).

Корпус устройства выполнен из высококачественной конструкционной стали, с порошковой покраской.  В основании корпуса расположена массивная пластина из стали, обеспечивающая устойчивость информационного терминала при случайном столкновении с ним инвалида. С обратной стороны корпуса имеется панель управления устройством.  

Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, устройство оборудовано индукционной системой, активация которой осуществляется автоматически при включении питания терминала.  

Для обеспечения защиты от основных неполадок с электропитанием, информационный терминал оборудован источником бесперебойного питания (ИБП). 

Данный терминал поставляется с базовым ПО.
Назначение: для оборудования объектов в целях информационного обеспечения
                 всех категорий МГН.
Технические характеристики:
· Диагональ экрана: 43 дюйма

· Тип сенсора: проекционно-ёмкостное стекло (PCAP)

· Кол-во одновременных касаний: от 10 до 20

· Разрешение сенсора: 4096х4096 точек

· Материал сенсорного стекла: закалённое стекло, андивандальное, твёрдость 6Н, коэффициент пропускания света≥ 90%

· Тип вычислителя: встроенный мини-ПК (х86-64 архитектура)

· Процессор: AMD/INTEL

· Оперативная память: DDR4

· Накопитель: SSD M.2 NVMe

· Встроенная графика: AMD Radeon Vega/Intel Graphics

· Предустановленная операционная система: Windows 10/11

· Входное питание терминала: 220 В АС, 50 Гц

· Источник бесперебойного питания: встроенный, полная мощность 650 ВА / 360 Вт

· Время автономной работы ИБП: до 20 минут (в зависимости от нагрузки)

· Динамики: 2 шт., тип Р90х50 (90х50 мм), мощность 5 Вт каждый

· Индукционная система: встроенная (совместно со слуховыми аппаратами в режиме «Т»)

· Охлаждение: 2 вентилятора 80х80х15 мм, 12 В DC

· Корпус: металлический

· Внутрення упаковка: пенополистиорол

· Транспортная упаковка: деревянная

· Рабочая температура: от +5°C до +35°C

· Относительная влажность: до 80% без конденсации

· Степень защиты: IP43

· Материал изготовления: листовая сталь (Ст08пс, Ст3пс), трубы круглые стальные (Ст3), порошковая покраска; ПВХ.
· Габаритный размер (ВхШхГ): 1285х1100х590 мм
· Цвет: чёрный (RAL 9005)
· Вес: 85 кг 
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


