Техническое задание
Арт. 81017
Наименование объекта закупки
Поручень опорный для раковины, пристенный, усиленный, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм
Цель закупки 
Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей. 
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой комбинированный опорный поручень, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высококачественной нержавеющей стали, покрытие — полимерный пластик (ПВХ) с рифлёной поверхностью. ПВХ накладка имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что является дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей. 
Поручень рекомендован для адаптации уличного пространства и неотапливаемых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. 

	Требование к марке стали
	С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия труба и заглушки должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). 
Для обеспечения надёжной фиксации поручня фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. 
С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.

	Требование к конструкции поручня 
	Конструктивно поручень представляет собой сварную конструкцию, состоящую из элементов металлических труб, соединённых посредством гибки и сварки. 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийной стойкости трубы должны быть выполнены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10), толщиной не менее 1,5 мм. 
С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН диаметр трубы должен быть не менее 38 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб. 
С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечения низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринеллю, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. 
Для обеспечения простоты санитарной обработки накладка должна быть съёмная. Для обеспечения возможности вставки тактильного указателя (наклейки) ПВХ накладка должна быть оборудована специальным пазом глубиной не менее 1 мм, шириной не менее 19,5 мм, длиной не менее 104 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Поручень должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры:
— высота: не менее 200 мм;
— ширина: не менее 805 мм;
— глубина: не менее 645 мм. 
Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня — не более 10 мм; диаметр трубы — не более 1 мм; прямолинейность элементов — не более 1 мм.

	Требования к цветовому исполнению накладки
	В связи с необходимостью обеспечения соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика покрытие из ПВХ должно быть выполнено в синем цвете.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Ввиду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр не менее 80 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 3 крепёжных отверстий для дюбель-гвоздей. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3 точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Не установлены.

	Требование к цветовому исполнению
	По согласованию с заказчиком.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень опорный для раковины, пристенный, усиленный, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия
—
2

