Техническое задание

Арт. 51610-01
Наименование объекта закупки

Скамья уличная со спинкой, основа нержавеющая сталь AISI 304, настил ПВХ, имитирующий дерево
Цель закупки 
Размещение скамеек в общественных местах, предполагающих продолжительное пребывание на территории или в помещении граждан, является необходимым условием для создания комфортной обстановки. Местами для отдыха может воспользоваться как человек испытывающий проблемы со здоровьем, так и здоровой человек.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Скамья представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и настила из доски высокопрочного полимера. Скамья устойчива к любым видам осадков и погодным изменениям. Предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей. Декоративные элементы с лазерной резкой придают изделию эстетичную привлекательность. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной.
Скамья может как просто устанавливаться на поверхность, так и монтироваться посредством анкерных болтов.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы металлической конструкция изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI304.                                                                                                               Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных свойств, настил сиденья должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм.

	Требование к конструкции скамьи
	Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и ПВХ настила. 
Каркас изделия представляет собой высокопрочную цельносварную конструкцию, выполненную из нержавеющей профильной трубы, марки стали не ниже AISI304, сечением 40х20 мм, толщиной не менее 1,5 мм; круглой трубы марки стали не ниже AISI304, диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Металлическая конструкция должна быть оборудована металлическими опорами П-образной формы, выполняющими также функцию подлокотников, в количестве 2-х штук.  Для обеспечения высокой прочности изделия опоры должны быть выполнены из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI 304, диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм.  Для обеспечения устойчивости изделия, нижняя часть опор должна быть оборудована фланцами, в количестве 4-х шт, выполненными из стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 75 мм. Для обеспечения возможности крепления изделия к поверхности посредством анкерных болтов, каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий. Для обеспечения возможности скрытого крепления деревянного настила посредством саморезов, металлическая конструкция должна быть оборудована крепежными планками, выполненными из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, в количестве 6 шт.
Для обеспечения комфорта и долговечности использования настил должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм, длиной не менее 1720 мм. Настил имитирует натуральное дерево, устойчив к выцветанию и легко очищается от загрязнений. Внешние края досок по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количестве досок не менее 9 шт.  Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве 3 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. 
Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации угол наклона спинки должен быть не менее 150.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами: высота не менее 791 мм, ширина не менее 1800 мм, глубина не менее 590 мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям


	Надёжное крепление скамьи к поверхности обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 75 мм, в количестве 4-х штук. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий, для возможности монтажа посредством анкерных болтов. 

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. Поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Скамья уличная со спинкой, основа нержавеющая сталь AISI 304, настил ПВХ, имитирующий дерево – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
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