Техническое задание
Арт. 52390
Наименование объекта закупки

Подъемник для раковины
Цель закупки 

Для оборудования санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности и комфортабельности пользования раковиной для маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для создания условий, позволяющих регулировать высоту раковины в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, в рамках программы «Доступная среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой механический подъемник для раковины, предназначенный для обеспечения доступности и комфортабельности пользования раковиной для маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Подъемник позволяет регулировать высоту раковины в диапазоне не менее 300 мм, обеспечивая возможность использования как сидя, так и стоя. Конструктивно подъемник состоит из кронштейна крепления, подъемного кронштейна с винтовым механизмом, направляющих труб и поворотной ручки для вращения. 
Для возможности эксплуатации устройства людьми с разными формами инвалидности, регулировка высоты осуществляется посредством эргономичной ручки: необходимо вращать ручку, и после того, как будет достигнута нужная высота, оставить ручку в покое — механизм фиксирует положение. Изделие выполнено из высококачественной нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 с порошково-полимерным покрытием, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. 
С целью соответствия изделия общей стилистике, устройство окрашено порошковой краской черного цвета (RAL 9005). Устройство предназначено для возможности регулировки высоты раковины с целью комфортного использования как людьми с ограниченными физическими возможностями, в том числе передвигающимися на инвалидном кресле, так и людьми без ограничения здоровья. 
Конструкция подъёмника должна выдерживать статическую нагрузку не менее 100 кг без возникновения остаточных деформаций и нарушения целостности сварных и резьбовых соединений. 
Для придания изделию индивидуальности, в верхней части конструкции посредством лазерной резки выполнен логотип компании производителя.

	Требования к маркам материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, все элементы металлической конструкции должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) с порошковым покрытием, стойким к внешним воздействиям.
Поворотная ручка и направляющие трубы выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм, что обеспечивает устойчивость конструкции к изгибающим нагрузкам и коррозионным воздействиям в условиях повышенной влажности.
Все плоские элементы конструкции — основание и панель кронштейна, косынки, планки, рёбра жёсткости и заглушки — изготовлены из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 3 мм, что обеспечивает высокую жёсткость и долговечность узлов, подвергающихся регулярным знакопеременным нагрузкам.
Для восприятия пиковых нагрузок и обеспечения длительного срока службы ответственные детали — полка кронштейна и шайба ручки — выполнены из нержавеющей листовой стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 5 мм, что исключает деформацию элементов при максимальных эксплуатационных воздействиях.
В узлах подвижных соединений применены направляющие втулки из латуни марки не ниже Л63п, обладающие высокими антифрикционными свойствами и стойкостью к износу, что обеспечивает плавность и лёгкость хода механизма регулировки без потери точности позиционирования.
Фиксация винтового механизма осуществляется посредством подъемной гайки, изготовленной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 с наружным диаметром не менее 35 мм, что гарантирует надёжное удержание груза и стабильность параметров регулировки в течение всего срока эксплуатации без снижения прочностных характеристик.
Цвет порошкового покрытия — черный муар (RAL 9005) с матовой текстурой. 

	Требование к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из:
— кронштейна крепления к стене (сварной, с порошковым покрытием);
— подъемного кронштейна с винтовым механизмом (сварной);
— шпильки подъемной и гайкой подъемной, обеспечивающей регулировку высоты;
— двух направляющих труб для обеспечения плавного вертикального перемещения;
— поворотной ручки для вращения винтового механизма.
Для обеспечения прочности конструкции стойка должна быть выполнена из нержавеющих труб диаметром не менее 25 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 
С целью обеспечения прочного крепления раковины и устойчивости к нагрузке, монтажные элементы должны быть выполнены из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. 
Для обеспечения комфортных условий для регулировки высоты людьми с разными формами инвалидности, устройство оборудовано эргономичной ручкой, выполненной из нержавеющей стали. Диаметр рукояти должен быть не менее 25 мм, длина не менее 80 мм. 
Для обеспечения тактильной безопасности конструкция изделия не имеет острых углов и стыков на поверхности. Все сварные швы зачищены и отполированы.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом и соответствовать габаритным размерам:
— высота: не менее 600 мм;
— ширина: не менее 550 мм;
— глубина: не менее 115 мм.
Допустимые отклонения по размерам: ± 5 мм.

	Требования к техническим характеристикам
	Тип привода: механический (винтовой)
Диапазон регулировки высоты: не менее 300 мм
Максимальная нагрузка: не менее 100 кг
Материал: нержавеющая сталь марки не ниже AISI 304
Покрытие: порошково-полимерное (RAL 9005)
Вес изделия: не более 10,20 кг

	Требования к элементам, обеспечивающим крепление изделия к поверхностям
	Крепление устройства к вертикальной поверхности осуществляется посредством кронштейна крепления, изготовленного из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Основание кронштейна имеет не менее 7 монтажных отверстий диаметром не менее 10,5 мм для надёжной фиксации к стене с помощью крепёжных элементов, соответствующих типу основания (анкер-болты для бетона/кирпича, дюбели для пустотелых оснований, в комплект поставки не входят). 
Крепление раковины к подъемнику осуществляется через подъемный кронштейн с помощью входящего в комплект раковины крепежа.

	Требование к упаковке
	С целью сохранности изделия до монтажа, транспортировка устройства должна осуществляться в гофрокоробе с использованием воздушно-пузырьковой пленки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и перегрузках. На упаковку наносится наклейка с артикулом для идентификации.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Подъемник для раковины – 1 шт.;

Упаковка из гофрокороба – 1 шт.;

Поворотная ручка (в пакете Zip-Lock) – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

