Техническое задание
Арт. 906-2-ORG3
Наименование объекта закупки

Тактильная комплексная табличка на основе оргстекла 3 мм с индивидуальными размерами
Цель закупки 

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. Изделие изготавливается в согласованном с заказчиком стилевом оформлении на прозрачной основе, без нанесения цветных плёночных материалов.
Тактильный указатель легко монтируется с помощью дистанционных держателей (приобретаются отдельно).

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе прозрачного полимерного стекла толщиной не менее 3 мм. 
Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм, а основа должна иметь обработанные полированные края. 
Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика края основы должны обладать светопрозрачностью наравне с лицевой частью основы, не допускаются изготовление изделия с матовым неполированным краем. 

	Обоснование требований к габаритным размерам
	Размер таблички определяется заказчиком в пределах допустимого диапазона: высота — не менее 100 мм и не более 600 мм; ширина — не менее 100 мм и не более 1950 мм. При этом габаритный размер изделия должен учитывать дополнительное поле для установки креплений: +40 мм к ширине и +40 мм к высоте относительно информационного поля. Изделие имеет форму с округлёнными углами.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:

— зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
— зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготовляется в цветном исполнении: фон — прозрачный, а цвет тактильных символов — по согласованию с заказчиком. 
В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами тактильно-графическое изображение и окраска тактильных элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к защитному покрытию
	Не установлены.

	Требования к маркировке


	В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны.

	Требования к креплению
	Устанавливаются дополнительным техническим заданием

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную плёнку.

	Требования к результатам


	Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.


Комплектация
Тактильная комплексная табличка на основе оргстекла 3 мм с индивидуальными размерами — 1 шт.;
Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
—
2

