Техническое задание

Арт. 10850-7
Наименование объекта закупки

Говорящий экспонат (Аристотель)
Цель закупки 
Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий с целью возможности ознакомления с визуальным обликом и биографией древнегреческого философа Аристотеля, для лиц с нарушениями зрения. Рекомендовано к применению ВОС и госпрограммой «Доступная среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой бюст, выполненный с максимально точной детализацией облика Аристотеля, закреплённый на интерактивной подставке, оснащённой функцией воспроизведения тифлокомментариев. Также информация представлена плоскопечатным шрифтом и продублирована по системе Брайля.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных и антикоррозийных качеств бюст должен быть выполнен из материала, обеспечивающего высокую детализацию и тактильное восприятие (бронза или иной материал по согласованию с заказчиком). 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик подставка должна быть выполнена из конструкционной стали марки не ниже Ст08 и окрашена порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозийных свойств толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм, цвет — антик бронза;
Тактильная табличка должна быть выполнена из ABS-пластика, цвет — царапанное золото.

	Требования к общему исполнению 
	Конструктивно изделие состоит из бюста и подставки с тактильной табличкой. Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств бюст должен быть выполнен с мельчайшими деталями, усиливающими тактильный эффект и дающими наиболее полное представление об объекте. Для обеспечения оптимальных условий для тактильного восприятия размер бюста должен быть не менее 160 мм по высоте и не менее 90 мм по ширине.
Конструктивно подставка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и дна. Для обеспечения устойчивости экспоната и высоких эксплуатационных характеристик подставка должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2 мм, габаритными размерами: высота не менее 101 мм; дно корпуса не менее (Ш×Г): 217×217 мм; площадка для установки бюста не менее (Ш×Г): 139×139 мм. Дно подставки должно быть оборудовано ножками в количестве не менее 4-х штук, выполненными из оцинкованного металлического стержня и круглого пластикового основания.
Для обеспечения возможности записи тифлокомментария внутренняя часть корпуса должна быть оборудована кнопкой, высокочувствительным микрофоном и звукозаписывающим устройством, обеспечивающим запись голосового сообщения продолжительностью до 90 секунд.
Для обеспечения возможности активации тифлокомментария лицевая часть корпуса должна быть оборудована кнопкой. В виду установки экспоната в местах общественного пользования кнопка должна быть выполнена в антивандальном исполнении из никелированной латуни. Для обеспечения удобства при эксплуатации диаметр кнопки должен быть не менее 12 мм. Также устройство должно быть оборудовано динамиком мощностью не менее 0,5 Вт для обеспечения качественного и умеренного воспроизведения звуковой информации.
Изделие должно иметь возможность питания от батареек типа ААА в количестве не менее 4-х штук, обеспечивающих работу на протяжении 24 часов активного использования.
С целью информационного обеспечения о названии репродукции на лицевой части подставки должна быть расположена тактильная табличка, выполненная из ABS-пластика, толщиной не менее 1,35 мм. Табличка должна быть выполнена в форме трапеции, габаритными размерами не менее 61 мм по высоте и не менее 172 мм по ширине. Также с целью информационного обеспечения во внутренней части корпуса должна быть расположена наклейка с инструкцией для записи звуковых сообщений.
Надёжное крепление бюста к подставке должно осуществляться посредством резьбового соединения.

	Требование к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами:
— бюст не менее (В×Ш): 160×90 мм;
— подставка с учётом установочных ножек не менее (В×Ш×Г): 115×217×217 мм.

	Требования к информационному обеспечению и качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильный указатель выполнен на ABS-пластике с послойно-полимерным нанесением рельефа, он является наиболее легко воспринимаемым незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля. Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоёв, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ-излучения.
В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублирована тактильным плоскопечатным способом.
Количество полимеризованных слоёв определяет высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к защитному покрытию
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная табличка должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия.

	Требования к безопасности


	С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в воздушно пузырьковую пленку.

	Требования к товарам/услугам/ работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Говорящий экспонат (Аристотель) – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
—
2

