Техническое задание
Арт. 59143-3
Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая 2D карта Узбекистана
Цель закупки 

Изделие предназначено для ознакомления с географией Узбекистана людьми с нарушениями зрения и незрячими людьми, посредством предоставления голосовой информации о городах и регионах, обеспечения тактильных ощущений посредством рельефа самой карты. Также изделие предназначено для использования слабослышащими людьми посредством установленной индукционной петли.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой тактильно-звуковую 2D карту Узбекистана, адаптированную для МГН. Все географические объекты выполнены в рельефном исполнении. По всему периметру и на самой карте имеются звуковые кнопки с информацией об объекте и географических координатах. Красными кнопками отмечены столицы, зелёными — особо значимые города, голубыми — моря, океаны и реки. Карта оборудована индукционной петлёй, что позволяет использовать её слабослышащими людьми. Основание карты имеет подъёмный механизм для использования её инвалидами на креслах-колясках. Работает от сети 220В. Кнопка включения скрыта от пользователей, что гарантирует их безопасность.

	Требования к конструктивному исполнению
	Для обеспечения высокой прочности конструкции и устойчивости к эксплуатационным нагрузкам внутренний каркас изделия должен быть выполнен промышленным способом из цельносварной металлической конструкции кареточного типа, марка стали должна быть не ниже чем Ст3, выдерживаемая нагрузка на установленную каретку должна быть не менее 400 кг на метр.
Для обеспечения надёжности и долговечности конструкции устанавливаемая внутри каркаса рама кареток должна быть выполнена промышленным способом из цельносварного металлического каркаса, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, без видимых сварочных швов и окрашена порошково-полимерной краской.
Для обеспечения плавного и беспрерывного перемещения столешницы механизм подъёма/опускания стола должен устанавливаться внутри рамы кареток и приводить столешницу в движение посредством червячной передачи, привод которой осуществляется от электромотора штокового типа. Механизм должен обеспечивать беспрерывный подъём и опускание столешницы без рывков, перекосов и застревания.
Для обеспечения возможности адаптации рабочего места под индивидуальные антропометрические особенности пользователя, в том числе для использования инвалидами-колясочниками, механизм подъёма/опускания должен обеспечивать регулировку высоты столешницы в диапазоне от 700 до 1000 мм.
Для обеспечения устойчивости конструкции основание изделия должно быть выполнено промышленным способом из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм. В целях уменьшения общей массы изделия и расходов на транспортировку в основании конструктивно должны быть выполнены 2 отверстия, размером не менее 310×374 мм.
Для обеспечения эстетичного внешнего вида и защиты внутренних узлов юбка изделия должна быть выполнена в металлическом корпусе, состоящем из двух частей, выполненных промышленным способом, из листовой стали, марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,2 мм. В нижней части юбки должно быть выполнено технологическое отверстие для установки кнопки питания, выполненной промышленным способом из пластика, имеющей две позиции вкл./выкл., оптимальную площадь нажатия для человеческого пальца не менее 158 мм², а также подсветку красного цвета для обеспечения видимости наличия или отсутствия питания устройства. В одном корпусе с кнопкой должен быть выполнен разъём для подключения штекера провода питания 220В. Также в корпусе устройства должно быть промышленным способом выполнено отверстие для установки кнопки управления подсветкой, выполненной из пластика, имеющей подсветку красного цвета для обеспечения видимости активации, имеющую две позиции вкл./выкл. и оптимальную площадь нажатия для человеческого пальца не менее 97 мм².
Для обеспечения прочности и лучшей проходимости звука подрамники изделия должны выполняться из листовой стали, марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм, имеющих в своей конструкции прорези в количестве не менее 2 шт., для лучшей проходимости звука, монтируемых внутри динамиков. Также изделие должно иметь не менее 5 отверстий для монтажа кнопок, управляющих громкостью динамиков и регулирующих высоту подъёма стола, а также установки блокирующего замка под ключ. Кнопки должны быть выполнены из никелированной латуни, оптимальную площадь нажатия диаметром не менее 12 мм. Кнопки не должны быть фиксирующимися, так как это увеличит время регулировки громкости и высоты подъёма стола. Подрамник изделия должен иметь наклейки в количестве не менее 2 шт., служащие для обозначения назначения кнопок управления громкостью и высотой стола, изготовленные из плёнки, толщиной не менее 0,25 мкм с нанесёнными послойно-полимерным способом рисунками и надписями. Наклейки должны содержать в себе следующие надписи: «Регулировка высоты стола», «Вверх», «Вниз», «Регулировка громкости».
Для обеспечения жёсткости конструкции и возможности протягивания проводки дно стола должно быть выполнено промышленным способом из листовой стали, марки не ниже Ст3, толщиной не менее 2 мм и иметь в своей конструкции технологические отверстия для протягивания проводки к кнопкам на самой карте, а также для обеспечения уменьшения общей массы изделия, что в свою очередь ведёт к уменьшению расходов на транспортировку изделия.
Для обеспечения прочности и долговечности столешница должна быть выполнена промышленным способом из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), толщиной не менее 19 мм и иметь размер, сопоставимый с самой картой. В нижней части столешницы должна быть закреплена и подключена индукционная система, корпус которой должен быть выполнен из стали, марки не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,2 мм.
Для обеспечения тактильного восприятия информации рельефная карта должна быть выполнена промышленным способом из формованного пластика (ПВХ вспененный), толщиной не менее 0,5 мм, иметь плёночное покрытие, обеспечивающее цветной эффект карты, толщиной не менее 0,25 мкм, а также иметь технологические отверстия в количестве не менее 130 шт. для установки кнопок. Кнопки на карте должны быть выполнены из никелированной латуни и иметь оптимальную площадь нажатия диаметром не менее 7,5 мм. Кнопки не должны быть фиксирующимися, должны иметь подсветку белого, красного, синего и зелёного цветов для обозначения различных типов субъектов на карте. Красная подсветка должна присутствовать у кнопок, озвучивающих города-столицы, синяя — у кнопок, озвучивающих моря, океаны, реки, зелёная — у кнопок, озвучивающих города (не столицы).

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения уменьшения расходов на транспортировку изделия его габариты с регулировкой высоты стола, установленной в крайнюю нижнюю точку, не должны превышать (В×Ш×Г): 700×1790×1147 мм.

	Требования к приводу регулировки высоты стола
	В целях обеспечения оптимальной скорости подъёма/опускания стола, а также расчётной мощности двигателя, которая обеспечит продолжительный срок службы механизма, механизм привода регулировки высоты стола должен быть оборудован электродвигателем со следующими характеристиками:
— вес: не более 1,5 кг;
— нагрузка: не менее 500 Н;
— напряжение: не более 24 В;
— номинальный ток: не более 3 А;
— ход: не менее 300 мм;
— рабочая температура: от –25 до +60 °С;
— класс защиты: не ниже IP66.

	Требования к звуковоспроизводящему устройству
	В целях обеспечения воспроизведения звуковой информации, а также обеспечения оптимального уровня громкости для человеческого уха устройство должно быть оборудовано динамиками в количестве не менее 2 шт. со следующими характеристиками:
— размер: не менее 4 дюймов;
— мощность: не менее 20 Вт;
— чувствительность: не менее 86 дБ;
— сопротивление: не менее 4 Ом;
— частота: не менее 120 Гц;
— полоса пропускания: 95–22000 Гц.

	Требования к функционалу
	Функционально устройство должно обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки.
Устройство должно иметь возможность озвучивания до 200 каналов.
Для обеспечения комфортной работы с картой незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения («пауза»).
Для обеспечения комфортной работы система должна иметь функцию продолжения воспроизведения тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла.
Для обеспечения комфортной работы с тифлокомментариями трёх уровней информации об одном объекте система должна иметь возможность воспроизведения на каждом канале не менее трёх различных голосовых сообщений, выбор которых должен осуществлять пользователь.
Для обеспечения доступности устройство должно иметь возможность поддержки до 10 языков воспроизведения, при этом смена языков должна происходить одновременно для всего звукового сопровождения мнемосхемы.
Для обеспечения комфортной работы пользователя система должна сохранять крайнее действие пользователя в течение не менее 5 минут, после чего сбрасывать все алгоритмы до нулевых значений.

	Требования к индукционной системе
	В целях обеспечения доступности звуковой информации слабослышащим и глухим людям устройство должно быть оборудовано индукционной системой со следующими характеристиками:
— площадь покрытия: до 1,2 м² в рабочем диапазоне 1 кГц;
— рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 10 кГц;
— питание блока-усилителя: 12 В;
— максимальная выходная мощность: 7 Вт;
— средний ток потребления: 0,5 А;
— пиковый ток потребления (при максимальном сигнале): не более 1 А;
— аудиовход: стерео или моно-источник звука с линейным уровнем сигнала;
— диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °С;
— диапазон температур для транспортировки: от –20 до +40 °С;
— степень защиты: IP42.

	Требования к защитному покрытию
	В целях обеспечения эстетичного внешнего вида, а также устойчивости к внешним воздействиям окружающей среды все элементы корпуса изделия, выполненные из листовой стали, должны иметь двухстороннюю глянцевую порошково-полимерную покраску чёрного цвета не ниже RAL 9005, с толщиной наносимого слоя не менее 50 и не более 70 мкм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Тактильно-звуковая 2D карта Узбекистана – 1 шт.;
Карта памяти SHDC, объём от 2 до 32 Гбайт – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

