Техническое задание
Арт. 70009
Наименование объекта закупки

Витрина для размещения изделий, с тактильно-звуковой табличкой
Цель закупки 

Для оборудования помещений с целью демонстрации изделий в рамках инклюзивных выставочных пространств, музеев, галерей и объектов социальной инфраструктуры с обеспечением доступности для маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой экспозиционную витрину, предназначенную для размещения и демонстрации изделий в выставочных залах, музеях, галереях и объектах социальной инфраструктуры. Конструктивно витрина состоит из металлического каркаса чёрного цвета, корпусных деталей из ЛДСП, фронтального и боковых стёкол, а также декоративных элементов. Витрина оснащена тактильно-звуковой табличкой для обеспечения доступности информации для лиц с нарушениями зрения. Внутреннее пространство витрины оборудовано полками и подсветкой для эстетичной демонстрации экспонатов.

	Требования к маркам материалов
	Для обеспечения прочности, долговечности и эстетического вида:
— каркас должен быть выполнен из профильной стальной трубы сечением не менее 20×40×2 мм с порошковым покрытием чёрного цвета (RAL 9005);
— листовые детали (уголки, уши) — из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 2 мм с порошковым покрытием;
— корпусные детали — из ЛДСП толщиной не менее 16 мм (цвет — Бук Бавария) с ПВХ-кромкой (бежевый песок);
— стекло — фронтальное и боковое (закалённое);
— тактильно-звуковая табличка — из алюминиевого композитного листа (АКП) толщиной не менее 3 мм (золото, УФ-печать);
— винты и бобышки для крепления стекла — из латуни (пруток марки не ниже Л63);
— полки — из стекла;
— декоративные панели — из ЛДСП / стекла.

	Требование к конструкции изделия
	Конструктивно витрина представляет собой сборную конструкцию, состоящую из:

— металлического каркаса (сварного, с порошковым покрытием);

— нижней и верхней частей из ЛДСП (лицевые, боковые, горизонтальные панели);

— фронтального стекла и боковых стёкол с креплением на винты и бобышки из латуни;

— тактильно-звуковой таблички с УФ-печатью (золото);

— декоративных вертикальных панелей;

— полок для размещения экспонатов;

— светодиодной подсветки (лента SMD 3528 60LED IP20 12V);

— электронных компонентов (блок питания, плата контроллера, кнопка антивандальная, динамик, выключатель, вилка).

Изделие должно быть изготовлено промышленным способом, не иметь острых углов и заусенцев. Сварные швы должны быть зачищены.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:

— общая высота: 2307 мм;

— ширина: 900 мм;

— глубина: 516 мм.

Допустимые отклонения по размерам — не более 5 мм.

	Требования к цветовому исполнению
	— Каркас металлический: чёрный (RAL 9005);

— Корпусные детали (ЛДСП): Бук Бавария;

— Кромка ПВХ: бежевый песок;

— Тактильно-звуковая табличка: золото (АКП с УФ-печатью);

— Стекло: прозрачное.

	Требования к фунциональному оснащению
	Витрина должна быть оборудована:
— тактильно-звуковой табличкой для информирования лиц с нарушениями зрения;
— светодиодной подсветкой внутреннего пространства (лента SMD 3528 60LED, 12V);
— блоком питания 12В 100Вт;
— антивандальной кнопкой с подсветкой (D12, белая) — в кол-ве не менее 9 шт.;
— платой контроллера звуковой (40 каналов);
— динамиком 5ГДШ-9 (4 Ом) — в кол-ве не менее 2 шт.;
— выключателем дистанционным (1-канальный);
— вилкой угловой с заземлением 16А 250В.

	Требования к монтажу
	Витрина поставляется в частично разобранном виде. Сборка осуществляется на месте установки с использованием входящего в комплект крепежа (евровинты, уголки мебельные, саморезы, держатели). Установка производится на ровную поверхность пола. Крепление к полу не требуется.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Витрина для размещения изделий, с тактильно-звуковой табличкой – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

