Техническое задание
Арт. 50072-2-DS
Наименование объекта закупки
Поручень-отбойник с AL усилителем и контрастной маркировкой ГОРИЗОНТ Н140 (имитация древесины — дуб выбеленный)
Цель закупки 
Оборудование объектов с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой поручень-отбойник с алюминиевым усилителем, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие — полимерный пластик с имитацией древесины (дуб выбеленный). 
В зависимости от партии, с учётом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения высоких прочностных характеристик и долговечности:
— каркас поручня должен быть выполнены из алюминиевого сплава АД31-Т6;
— кожух поручня должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору D;
— внешняя поверхность кожуха должна иметь декоративное покрытие с имитацией древесины (дуб выбеленный).
Не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.

	Требование к конструкции поручня 
	С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8 мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2 мм. 
С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. Конструкция поручня обеспечивает возможность установки кронштейнов, углов и окончаний (приобретаются отдельно).

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации габаритные размеры поручня должны быть:
— высота: не менее 138 мм;
— ширина: не менее 36 мм;
— длина: не менее 3050 мм.
В зависимости от партии, с учётом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Требования к цветовому исполнению
	Кожух поручня должен иметь декоративное покрытие с имитацией древесины (дуб выбеленный — светлый оттенок).

	Требования к элементам, обеспечивающим крепление изделия к поверхностям
	Крепление поручней осуществляется посредством кронштейнов, выполненных из полимерного пластика, в количестве не менее двух штук на 1 м.п. (кронштейны и иные комплектующие приобретаются отдельно).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень-отбойник с AL усилителем и контрастной маркировкой ГОРИЗОНТ Н140 (имитация древесины — дуб выбеленный) – в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не менее 2-х лет
Особые условия
–
