Техническое задание
Арт. 86011-1L-P
Наименование объекта закупки
Поручень опорный, угловой, Г-образный (левый)
Цель закупки 
Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой угловой поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Служит опорой для рук людям, имеющим ограничения по здоровью, а также информирования слепых и плохо видящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения.

	Требование к марке стали
	С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия все элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10).

	Требование к конструкции поручня 
	С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 32 мм. С целью обеспечения высокой прочности толщина стенки трубы должна быть не менее                 1,5 мм. 
Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90° имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм.
С целью надёжной фиксации устройства, крепление поручня должно осуществляться не менее чем в 9 точках.

	Требования к геометрическим размерам
	В виду ограниченного места при установке, изделие должно иметь следующие размеры: высота не более 700 мм, ширина не более 700 мм (без учета выступающих крепежных элементов). Доступный отступ от стены не менее 88 мм.
Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Не установлены.

	Требование к цветовому исполнению
	По согласованию с заказчиком.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень опорный, угловой, Г-образный (левый) – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия
–
2

