Техническое задание

Арт. 85019-600
Наименование объекта закупки
Поручень опорный, не откидной, AISI 304/PVC, D32, 600 мм
Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство, предназначенное для адаптации санузла, выполненное из двух долговечных материалов. Каркас поручня выполнен из высококачественной нержавеющей стали и эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики и уровень травмобезопасности. Оборудованный специальной ПВХ накладкой поручень может являться элементом адаптации уличного пространства, неотапливаемых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. ПВХ накладка имеет рифленую поверхность, что полностью исключает скольжение рук. Также накладка имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения. Конструкция поручня имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. 
Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. 

	Требования к маркам используемых материалов

	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). 
С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.

	Требование к конструкции поручня 
	Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из U-образного поручня и опорной пластины.                                                                                                            С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и пластиковых накладок толщиной не менее 3 мм, длиной не менее 514 мм, в количестве 2-х штук. Конструкция накладок выполнена таким образом, что при вертикальном и горизонтальном положении попадающая вода стекает, не оставаясь на поверхности поручня.                                                                                                        Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.                Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами (ВхШ): не менее 220х100 мм. 

	Требования к геометрическим размерам
	Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры:  

•
Высота поручня (расстояние между верхней и нижней трубой) — не менее 166 мм;

•
Ширина опорной пластины — не менее 100 мм;

•
Глубина (вылет) — не менее 600 мм;

•
Высота опорной пластины — не менее 220 мм;

•           Длина ПВХ накладок: не менее 514 мм.
Допустимые отклонения по размерам:

•
общая длина поручня — не более 10 мм;

•
диаметр трубы — не более 1 мм;

•
прямолинейность элементов — не более 1 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, высота не менее 220 мм, ширина не менее                      100 мм. Пластина должна иметь не менее 6-ти монтажных отверстий, диаметром не менее 6 мм. 

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Поручень оборудован специальной ПВХ накладкой, имеющей специальный паз, позволяющий при необходимости оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень опорный, не откидной, AISI 304/PVC, D32, 600 мм – 1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---
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