Техническое задание
Арт. 81201-2
Наименование объекта закупки
Поручень антибактериальный, пристенный, опорный, Г-образный, для ванной, тип 3, D35 мм, 600х600 мм
Цель закупки 
Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.                                                                            Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Поручень представляет собой сборное изделие, выполненное из антибактериального материала, с рифлёной поверхностью, усиленное алюминиевым каркасом. Сборка конструкции осуществляется посредством шпилек, входящих в комплект изделия, и не требует применения дополнительного оборудования. Все элементы изделия изготовлены промышленным способом, не имеют выступающих стыков на поверхности и являются травмобезопасными.

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик поручень изготовлен из трубы алюминиевого сплава методом экструзии, накладка и литые окончания — из полиамида повышенной прочности. Для обеспечения противоскользящих свойств накладка имеет рифлёную (точечно-рельефную) поверхность.

Изделие предназначено для использования в качестве опорного устройства для маломобильных групп населения с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Технические требования».

	Требование к материалам
	С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности поручень должен быть выполнен из экструзионной трубы из алюминиевого сплава Д16Т.

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и высокой прочности накладка и литые повороты должны быть выполнены из полиамида повышенной прочности.

Для обеспечения надежной фиксации поручня фланцы должны быть выполнены из стали марки Ст08пс и окрашены порошково-полимерным методом с толщиной покрытия не менее 100 мкм для обеспечения антикоррозионной защиты.

	Требование к конструкции поручня 
	С целью экономии денежных средств при транспортировке поручень должен иметь разборную конструкцию.

Конструктивно прямолинейный элемент поручня представляет собой сборку алюминиевого сердечника и полимерной накладки. Для обеспечения требуемых прочностных характеристик металлический сердечник должен быть выполнен из трубы диаметром не менее 25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Количество прямолинейных элементов — не менее 2 шт. Толщина накладки должна быть не менее 4 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации диаметр поручня должен быть не менее 35 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств накладка должна иметь рифлёную (точечно-рельефную) поверхность с высотой противоскользящих элементов не менее 0,5 мм.

Поворотные и Т-образные элементы должны иметь цельнолитую конструкцию с закладными элементами. Диаметр поворотного и Т-образного элементов должен быть не менее 35 мм. Для обеспечения сборки конструкции закладная часть поворотного элемента с обеих сторон должна иметь соединительные гайки по DIN 6334.

Для соединения элементов поручня без зазоров должны использоваться втулки-компенсаторы с внутренним диаметром не более 26 мм и внешним диаметром не более 35 мм. Количество втулок — не менее 5 шт.

Для прочного крепления фланцы должны быть выполнены из стали марки Ст08пс толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 67 мм и иметь не менее 3 крепёжных отверстий. Количество фланцев — не менее 3 шт.

Для придания изделию эстетичного внешнего вида каждый фланец должен быть закрыт заглушкой из полиамида диаметром не менее 72 мм и высотой не менее 11 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: 
- высота (без учета выступающих крепежных элементов): не менее 600 мм;                                                                                                            - ширина (без учета выступающих крепежных элементов): не менее 600 мм;                                                                                                        - глубина: не менее 90 мм;                                                                                 - доступный отступ от стены не менее 56 мм.
С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметр поручня с учетом накладки должен быть не менее 35 мм.

Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.

	Требования к поверхности
	Для обеспечения противоскользящих свойств накладка поручня должна иметь пупырчатую поверхность, высотой противоскользящих элементов не менее 0,5мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из стали марки не ниже Ст08пс.  В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина фланцев должна быть не менее 3 мм, диаметр не менее 67 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий. 

	Требования к цветовому исполнению
	Для обеспечения соответствия изделия интерьеру накладка и литые окончания должны быть выполнены в белом цвете. 

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Не установлены.

	Требование к цветовому исполнению
	По согласованию с заказчиком.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень антибактериальный, пристенный, опорный, Г-образный, для ванной, тип 3, D35 мм, 600х600 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия   ---
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