**Техническое задание**

Арт. 10124-2S

**Наименование объекта закупки**

Чехол для переносных двухсекционных рамп

**Цель закупки**

Транспортировка и хранение переносных рамп.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой чехол, обеспечивающий удобную транспортировку и хранение переносных рамп. Изделие выполнено из высокопрочного, водонепроницаемого материала, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. |
| Требования к марке используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и разрывных нагрузок, чехол должен быть выполнен из высокопрочной нейлоновой ткани с ПВХ покрытием с изнаночной стороны. Для удобства при эксплуатации, чехол должен быть оснащен ручками. С лицевой стороны должен быть нанесен логотип компании «Вертикаль». |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры чехла должны быть не менее 300мм по высоте, не менее 1400мм по ширине и не менее 100мм по глубине. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Чехол для переносных двухсекционных рамп – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**