**Техническое задание**

Арт. 10041

**Наименование объекта закупки**

Дорожный знак 8.17 «Инвалиды»

**Цель закупки**

Изделие предназначено для обозначения доступной парковки для МГН.

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Табличка 8.17 «Инвалиды» может устанавливаться под знаком "Парковка (парковочное место)"для указания парковочного места для людей с инвалидностью. |
| Требования к марке используемых материалов | С целью обеспечения антивандальных свойств, высоких эксплуатационных характеристик дорожный знак должен быть выполнен на основе листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Нанесение визуальной информации осуществляется по средством специальной самоклеящейся матовой ПВХ пленки. |
| Требования к конструкции | Для придания дополнительной прочности знак крепится на дополнительный каркас.  Углы основ обрабатываются на вырубных прессах. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700 мм по ширине и не менее 350 мм по высоте. Глубина изделия с учетом крепежных элементов не более 121 мм.  Допустимые отклонения 1 мм. |
| Требования к информационному обеспечению водителей | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне. |
| Требование к монтажу дорожного знака | Монтаж изделия осуществляется по средством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работа | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Дорожный знак 8.17 «Инвалиды» - 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---