*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление тактильной ленты ЛТ29(Ж)**

Тактильная лента для ориентирования незрячих людей.

Технические характеристики:

материал изготовления: резина

размер сечения: 29х3,2 мм

назначение: для помещений со средней проходимостью

самоклеящаяся клеевая основа с прозрачным полипропиленовым лайнером

намотка: бухта 25 метров

цвет: черный

упаковка: картонная коробка

Гарантирую разработку системы тактильных указателей строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И.Черепнов

МП