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ГРЯЗЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «ТИФЛОПОЛ-AL»
Покрытие грязезащитное «ТифлоПол-Al», черное

Арт. 50453-B
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Целевая группа: для всех категория граждан включая МГН 
Обоснования применения: СП 59.13330.2020.
Описание: изделие представляет собой высокоэффективное, износостойкое покрытие, предназначенное для очистки обуви посетителей на входной группе зданий со средней и высокой проходимостью. 
Применение: улица, помещение.

Материал изготовления: основа - алюминиевый профиль; 
чистящие вставки - ПВХ. 
Цветовое исполнение: профиль – серебристый; чистящие вставки – чёрный.
Размеры: высота – 12 мм; ширина – 300-2800 мм (в соответствие с заказом); длина 300-10000 мм (в соответствие с заказом). 
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


