ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 602-ST0,55-ES720-2

Полное наименование изделия:

Табличка на основе из оцинкованной стали 0,55 мм с индивидуальными размерами.

Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Изделие предназначено для информирования людей об их местонахождении, помощи в ориентации в пространстве, о назначении помещения, нумерации кабинетов и прочее (в зависимости от типа располагаемой информации на табличке). |
| Описание изделия | Изделие представляет собой информационную табличку, выполненную промышленным способом на оцинкованной стали. |
| Требования к материалам изготовления | В целях обеспечения продолжительной сохранности изделия, защиты от коррозии и сопротивляемости внешним воздействиям, табличка должна быть изготовлена промышленным способом из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,55мм. Информационное поле таблички должно быть выполнено из плёнки, толщиной не более 100мк. (Цвет по согласованию с заказчиком). Информационное поле должно быть выполнено посредством экосольвентной печати. Информационное поле не должно иметь видимых следов печати и не закрашенных участков. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно табличка должна состоять из двух элементов: основы из оцинкованной стали и приклеенного к ней информационного поля, выполненного из самоклеющейся плёнки. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры ВхШхГ: по согласованию с заказчиком. |
| Комплектация | Информационная табличка – (в соответствии с заказанным количеством) |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не уcтановлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до \_\_.\_\_.20\_\_г. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |