Техническое задание

Арт. 52349-2
Наименование объекта закупки

Стойка наклонная для мнемосхем и табличек 630х500 мм
Цель закупки 

Для размещения информационных и тактильных табличек (мнемосхем) на объектах социальной, коммерческой и жилой инфраструктуры с целью обеспечения доступной навигации для маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой напольную металлическую стойку, предназначенную для размещения и установки информационных полей (табличек и мнемосхем) размером 630×500 мм, в том числе тактильных.

Стойка обеспечивает оптимальный угол наклона для комфортного визуального и тактильного восприятия информации, в том числе людьми с нарушениями зрения.

Изготовлена из листовой стали и профильной трубы с порошково-полимерным покрытием чёрного цвета. Конструкция обладает антивандальными свойствами, устойчива к опрокидыванию и интенсивной эксплуатации. Все поверхности и углы травмобезопасны.

Стойка предназначена для установки информационных и тактильных табличек, а также тактильных мнемосхем на объектах социальной, коммерческой и жилой инфраструктуры.



	Требования к материалам
	С целью обеспечения высокой прочности, долговечности и антивандальных свойств:

— наклонная часть и основание должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст09г2с толщиной не менее 
3 мм;

— профили — из профильной трубы 20×40×1,5 мм;

— все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом в чёрный цвет (RAL 9005);

— крепёжные элементы (заклёпки, винты) — из нержавеющей/оцинкованной стали.

	Требование к конструктивному исполнению 
	Конструктивно стойка представляет собой сварную металлическую конструкцию, состоящую из:
— наклонной части (из листовой стали 3 мм с гибкой), обеспечивающей установку мнемосхемы/таблички под углом для удобного восприятия;
— основания (из листовой стали 3 мм), обеспечивающего устойчивость стойки;
— профилей (20×40×1,5 мм), усиливающих конструкцию;
— заглушки, закрывающей торцевые части.

Изделие должно быть изготовлено промышленным способом, не иметь острых углов и заусенцев. Сварные швы должны быть зачищены. Угол наклона лицевой поверхности наклонной части должен составлять не более 45° относительно горизонтальной плоскости. Для возможности крепления стойки к поверхности (при необходимости), в основании должно быть выполнено не менее 4-х отверстий, диаметром не менее 11 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— высота: не менее 1200 мм;
— ширина: не менее 700 мм;
— глубина: не менее 300 мм.
Допустимые отклонения по размерам — не более 5 мм.

	Требование к цветовому исполнению
	Все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом в чёрный цвет (RAL 9005) с матовой текстурой.

	Требования к монтажу

	Установка стойки производится на ровную горизонтальную поверхность. пола. Устойчивость обеспечивается собственной массой конструкции и геометрией основания.                                               Крепление к полу не требуется при условии эксплуатации в помещениях без интенсивных механических нагрузок.
При необходимости дополнительной фиксации (например, на объектах с повышенными требованиями к безопасности) могут использоваться крепёжные элементы (анкеры, дюбели), подбираемые в зависимости от типа основания.
Мнемосхема/табличка закрепляется на наклонной части стойки с помощью винтов М4×25 (в количестве 4 шт., сталь оцинк.) и заклепок М4х10 гаечных (в количестве 4-х шт., сталь оцинк.), входящих в комплект поставки.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стойка наклонная для мнемосхем и табличек 630х500 мм – 1 шт.;
Заклёпка гаечная М4х10 – 4 шт.;
Винт М4х25 – 4 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
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